Администрация городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Котиков С.В.

«30» марта 2018 г.

**ДИЗАЙН-ПРОЕКТ**

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района на 2018-2022 годы»

п. Судиславль, ул. Заводская, д. 1а

2018 год

**Направление проекта:**

На сегодняшний день дворовая территория не соответствует требованиям комфортности и современности и требует в первую очередь ремонта асфальтобетонного покрытия.

Для улучшения эстетического вида необходимо выполнить благоустройство дворовой территории, установка малых архитектурных форм (урны, лавки).

**Наименование проекта, адрес местонахождения:**

- Ремонт дворового проезда дома № 1а по ул. Заводская п. Судиславль, установка малых архитектурных форм (урны, лавки).

**Площадь, на которой реализуется проект:**

550,0 кв. м.

**Цели и задачи проекта:**

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

**Современное состояние придомовой территории**

****

****

****

**Проектное предложение**

****

****

****

**Ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 1 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 265 |
| 2 | 2 | Перевозка бортовых камней до места складирования на расстояние до 3 км | т | 33,072 |
| 3 | 3 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий | м2 | 220 |
| 4 | 4 | Перевозка лома а/бетона на расстояние до 5 км | т | 21,78 |
| 5 | 5 | Исправление профиля оснований щебеночных, с добавлением нового материала | м2 | 462 |
| 6 | 6-7 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,37884 |
| 7 | 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из а/бетонных смесей | м2 | 462 |
| 8 | 9 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (добавляем толщину покрытия до 5 см) | м2 | 924 |
| 9 | 10 | Разборка грунта вручную | м3 | 31,8 |
| 10 | 11-12 | Устройство подстилающих слоев из щебня | м3 | 7,95 |
| 11 | 13-14 | Установка бортовых камней | м | 265 |
| 12 | 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 | 16,96 |
| 13 | 16-17 | Перевозка грузов на расстояние до 20 км (бортовые камни из г. Кострома 50 км- 30 км = 20 км | т | 33,072 |
| 14 | 18-19 | Перевозка грузов на расстояние до 20 км (бортовые камни из г. Кострома 50 км- 30 км = 20 км | т | 55,8096 |